济环评审〔2025〕13号

济源市生态环境局

关于济源市凯棋生物科技有限公司

年加工20000吨新型水溶肥料项目环境影响报告表的批复

济源市凯棋生物科技有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91419001MADX9LHD16）报送的由河南博兰森环保科技有限公司李欣主持编制的《济源市凯棋生物科技有限公司年加工20000吨新型水溶肥料项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：

一、该新建项目位于济源虎岭产业集聚区，租用济源市天济有色金属有限公司部分空置厂房，拟建设年加工1000吨鳌合态微量元素水溶肥、2000吨中量元素水溶肥、2000吨含氨基酸水溶肥、15000吨土壤调理剂生产线各一条，并配套建设其他附属设施。项目主要生产工艺为原料→混合→搅拌→浓缩→结晶→分离→干燥等工序。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工而对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施和生态环境影响减缓措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：

1.废气。严格落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，加强生产过程的废气收集处理；落实各项无组织管控措施，最大限度减少无组织排放。外排污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）。

2.废水。严格落实水污染防治措施。洗罐废水回用于生产不外排；喷淋塔定期更换废水、真空泵循环排水、软水制备系统排水进入厂区自建污水处理站，处理后回用于生产不外排；生活污水预处理后通过园区管网进入济源市第二污水处理厂进行深度处理。

3.噪声。严格落实噪声污染防治措施。营运期四周厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.固废。按照固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，建立产生、贮存、处置、利用等记录台账，做好分类收集、存储、分类处置利用工作。落实《固体废物污染环境防治法》，一般固废临时贮存参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行控制。危险废物交由有相应危废处置资质的单位处置，贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)相关规定。

（四）落实《报告表》中提出的土壤、地下水污染防治措施及风险防控措施，加强日常管理，严防环境污染事故发生。

五、按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中“肥料制造行业”A级企业绩效分级各项要求，进行建设和管理。

六、项目须按要求落实各类环保设施，按有关标准要求设置排污口，并设立明显标志。落实排污许可制度，按要求进行申领。按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投产。

七、按照报告制定的监测计划，定期对各类污染物进行监测，发布相关信息，发现问题及时采取整改措施。

八、严格按照《关于济源市凯棋生物科技有限公司年加工20000吨新型水溶肥料项目污染物总量控制意见的函》（济环总量函〔2025〕8号），落实总量控制要求。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目建设如发生重大变动，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

十、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

2025年3月24日