济环评审〔2026〕35号
济源市生态环境局

关于河南联创化工有限公司6万吨/年烧碱深加工项目生态环境影响报告表的批复
河南联创化工有限公司：
你单位（统一社会信用代码：91419001770889109K）报送的由河南省绿韵环保科技有限公司陈旭歌主持编制的《河南联创化工有限公司6万吨/年烧碱深加工项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：

一、项目位于济源市五龙口化工产业园联创化工厂区内，依托厂区现有工程实施烧碱深加工项目建设。项目包含年产25万吨烧碱蒸发装置、6万吨/年烧碱深加工系统两部分。其中，烧碱蒸发装置设置于蒸发车间，以厂区现有烧碱生产线产出的32%烧碱为原料，经蒸发浓缩制得50%烧碱；烧碱深加工系统设置于固碱车间，利用该装置产出的部分50%烧碱继续蒸发浓缩，加工制成98.5%固碱。
二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。
三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，接受相关方的垂询。
四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工而对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施和生态环境影响减缓措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：
1.废气。严格落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，确保废气稳定达标排放；全面强化无组织排放管控，最大限度减少无组织排放。外排污染物须满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中的相关限值要求。

2.废水。严格落实水污染防治措施。项目外排废水依托厂区现有综合污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入济源市第二污水处理厂进一步处理，待园区污水处理厂建成后，废水将进入五龙口化工园区工业污水处理厂。废水排放执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581- 2016），同时满足污水处理厂收水水质要求。

3.噪声。严格落实噪声污染防治措施。营运期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4.固废。严格落实《中华人民共和国生态环境法典》中工业固体废物污染防治相关要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，依据《报告表》内容，加强各类固体废物的管理，规范其收集、贮存、转运过程，并建立完善的日常管理台账，严防二次污染。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，严防土壤和地下水污染。

（五）加强环境风险管理，落实《报告表》提出的环境风险防范措施，制定并落实环境风险及事故应急预案，加强日常管理，严防环境污染事故发生。

五、严格落实《报告表》要求，按照重污染天气应急减排措施制定技术指南中相关行业的A级企业绩效分级指标，进行建设和管理。

六、项目须按要求落实各类环保设施，规范设置排污口，并设立明显标志。落实《报告表》提出的以新带老各项要求，对现有厂区存在的环境问题实施整改。严格落实排污许可管理制度，依法完成排污许可相关手续。按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。
七、严格落实报告制定的监测计划，定期对排放的各类污染物进行监测，并依法公开相关信息。发现问题及时采取整改措施。

八、严格按照《关于河南联创化工有限公司6万吨/年烧碱深加工项目污染物总量控制指标的函》（济环总量函〔2026〕18号），落实总量控制要求。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其生态环境影响报告表应报我局重新审核。如项目建设发生重大变动，应重新进行生态环境影响评价。
十、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

2026年9月30日        
