济环评审〔2026〕25号
济源市生态环境局

关于济源顺仁新材料有限公司年产1万吨

特种烧结焊剂项目环境影响报告表的批复

济源顺仁新材料有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91419001MA9M175Y80）报送的由河南博兰森环保科技有限公司李欣主持编制的《济源顺仁新材料有限公司年产1万吨特种烧结焊剂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：
一、济源顺仁新材料有限公司位于济源高新技术产业开发区（承留镇东张工业园区路南1号），租用现有厂房新建年产1万吨特种烧结焊剂项目。主要工艺路线为原料经粉碎、混料、制粒后，依次进行烘干、筛分、对辊破碎，再经高温烧结、冷却、筛分，最后包装入库。主要设备有雷蒙机、鄂破机、造粒机、高温烧结机、振动流化床、全自动包装机等。
二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：

1.废气。严格落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，确保废气稳定达标排放；落实各项无组织管控措施，最大限度减少无组织排放。外排污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）。
2.噪声。落实噪声污染防治措施。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。

3、废水。严格落实水污染防治措施。车辆冲洗废水经处理后回用，不外排；职工生活污水经处理后由园区污水管网进入济源市第二污水处理厂集中处理。外排废水须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)及济源市第二污水处理厂收水水质要求。
4.固废。严格落实《固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，依据《报告表》内容，加强各类固体废物的管理，规范其收集、贮存、转运过程，并建立完善的日常管理台账，严防二次污染。

五、落实《报告表》要求，按照重污染天气相关行业应急减排措施制定技术指南A级企业绩效分级指标、引领性企业绩效分级指标，进行建设和管理。

六、项目须按要求落实各类环保设施，规范设置排污口，并设立明显标志。严格落实排污许可管理制度，依法办理排污许可手续。按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投产。

七、按照报告制定的监测计划，定期对各类污染物进行监测，发布相关信息，发现问题及时采取整改措施。

八、严格按照《关于济源顺仁新材料有限公司年产1万吨特种烧结焊剂项目污染物总量控制指标的函》（济环总量函〔2026〕16号），落实总量控制要求。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核。如项目建设发生重大变动，应重新进行环境影响评价。

十、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

2026年7月21日        
