济环评审〔2026〕27号
济源市生态环境局

关于济源市金丰新型材料厂年产2.3亿块煤矸石烧结砖整合升级及余热利用项目
环境影响报告表的批复
济源市金丰新型材料厂：

你单位（统一社会信用代码：92419001MA40P1NT70）报送的由河南博兰森环保科技有限公司李欣主持编制的《济源市金丰新型材料厂年产2.3亿块煤矸石烧结砖整合升级及余热利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：

济源市金丰新型材料厂位于轵城镇张金村东，拟对市域内3家砖瓦企业(济源市众信墙体材料有限公司、济源市恒昌新型建材厂、济源市宏之兴新型建材厂)存量产能实施倍量置换，整合后连同厂区现有产能一并升级改造。改建项目以煤矸石、粉煤灰及建筑垃圾为原料，建设2条单线产能1.15亿块/年的烧结砖生产线及余热利用系统，整合后总产能达2.3亿块/年。

该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。

你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工而对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施和生态环境影响减缓措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：

1.废气。严格落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，确保废气稳定达标排放；加强生产过程的废气收集处理，落实各项无组织管控措施，最大限度减少无组织排放。外排污染物须满足《河南省砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234—2022）。

2.废水。车辆冲洗废水、湿电除尘器废水经处理后循环使用，不外排；生活污水经处理后资源化利用。
3.噪声。严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4.固废。严格落实《固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，依据《报告表》内容，加强各类固体废物的管理，规范其收集、贮存、转运过程，并建立完善的日常管理台账，严防二次污染。

五、严格落实《报告表》要求，对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中烧结砖瓦制品A级企业绩效分级指标，高标准开展项目建设与运营管理。

六、项目须按要求落实各类环保设施，规范设置排污口，并设立明显标志。严格落实排污许可管理制度，依法办理排污许可手续。积极完成现有问题的整改，按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投产。

七、按照《报告表》制定的监测计划，定期对各类污染物进行监测，发布相关信息，发现问题及时采取整改措施。

八、严格按照《关于济源市金丰新型材料厂年产2.3亿块煤矸石烧结砖整合升级及余热利用项目污染物总量控制指标的函》（济环总量函〔2026〕13号），落实总量控制要求。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核。如项目建设发生重大变动，应重新进行环境影响评价。

十、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。
   2026年7月22日        

