济环评审〔2026〕37号
济源市生态环境局

关于济源聚循环保科技有限公司

危险废物小微收集服务中心建设项目

生态环境影响报告表的批复
济源聚循环保科技有限公司：
你单位（统一社会信用代码：91419001MAK83L2U23）报送的由河南冠众环境科技有限公司陈昊远主持编制的《济源聚循环保科技有限公司危险废物小微收集服务中心建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：

一、项目选址于济源高新技术产业开发区，依托园区现有厂房改造建设危险废物贮存场所，主要开展危险废物的收集、暂存及转运业务。建成后，危险废物贮存区面积约1350平方米，可收集的危险废物共25大类、293小类。
二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。
三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，接受相关方的垂询。
四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工而对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施和生态环境影响减缓措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：
1.废气。严格落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，确保废气稳定达标排放；全面强化无组织排放管控，最大限度减少无组织排放。外排污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。
2.废水。严格落实水污染防治措施。生活废水、碱液喷淋废水均经处理后，排入园区污水管网，项目外排废水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和济源市第二污水处理厂收水水质要求。

3.噪声。严格落实噪声污染防治措施。营运期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4.固废。严格落实《中华人民共和国生态环境法典》中工业固体废物污染防治相关要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，依据《报告表》内容加强各类固体废物的管理，规范其收集、贮存、转运过程，并建立完善的日常管理台账，严防二次污染。危险废物转移、外运管理须严格执行《危险废物转移管理办法》的要求，避免对环境造成二次污染。

（四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，严防土壤和地下水污染。

（五）加强环境风险管理，落实《报告表》提出的环境风险防范措施，制定并落实环境风险及事故应急预案，加强日常管理，严防环境污染事故发生。

五、严格落实《报告表》要求，按照重污染天气应急减排措施制定技术指南中相关行业的A级企业绩效分级指标，进行建设和管理。

六、项目须按要求落实各类环保设施，规范设置排污口，并设立明显标志。严格落实排污许可管理制度，依法完成排污许可相关手续。按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。
七、严格落实《报告表》制定的监测计划，定期对排放的各类污染物进行监测，并依法公开相关信息。发现问题及时采取整改措施。

八、严格按照《关于济源聚循环保科技有限公司危险废物小微收集服务中心建设项目污染物总量控制指标的函》（济环总量函〔2026〕26号），落实总量控制要求。

九、项目如自批准之日起超过五年方开工建设，其生态环境影响报告表应报我局重新审核。如发生重大变动，应当依法重新报批生态环境影响评价文件。
十、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。
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