济环评审〔2026〕39号
济源市生态环境局

关于济源市恒茂建材有限公司

年产50万立方米商品混凝土建设项目

生态环境影响报告表的批复
济源市恒茂建材有限公司：
你单位（统一社会信用代码：91419001MA47WE3D9N）报送的由河南冠众环境科技有限公司陈昊远主持编制的《济源市恒茂建材有限公司年产50万立方米商品混凝土建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：

一、项目位于天坛办事处白涧村原济源市天坛恒通彩砖厂院内，主要建设2条180型商品混凝土生产线，以水泥、石子、砂、粉煤灰、外加剂等为原料，年产50万立方米商品混凝土。
二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。
三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，接受相关方的垂询。
四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：
1.废气。严格落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，确保废气稳定达标排放；全面强化无组织排放管控，最大限度减少无组织排放。外排污染物须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）。食堂油烟经处理后须满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）

2.废水。严格落实水污染防治措施。搅拌机清洗废水、车辆冲洗废水经处理后全部回用于生产，不得外排；纯水制备产生的浓水用于厂区内洒水降尘。生活污水经处理后，通过园区污水管网排入济源市第一污水处理厂，外排废水须满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）及济源市第一污水处理厂进水水质要求。

3.噪声。严格落实噪声污染防治措施。营运期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4.固废。严格落实《中华人民共和国生态环境法典》中工业固体废物污染防治相关要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。依据《报告表》内容，加强各类固体废物的管理，规范其收集、贮存、转运过程，并建立完善的日常管理台账，严防二次污染。

五、严格落实《报告表》要求，按照重污染天气应急减排措施制定技术指南中相关行业的A级企业绩效分级指标，进行建设和管理。

六、项目须按要求落实各类环保设施，规范设置排污口，并设立明显标志。落实《报告表》提出要求，对现有厂区存在的环境问题实施整改。严格落实排污许可管理制度，依法办理排污许可手续。按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。
七、严格落实报告制定的监测计划，定期对排放的各类污染物进行监测，并依法公开相关信息。发现问题及时采取整改措施。

八、项目如自批准之日起超过五年方开工建设，其生态环境影响报告表应报我局重新审核。如发生重大变动，应当依法重新报批生态环境影响评价文件。
九、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

2026年10月19日        
