济环评审〔2026〕40号
济源市生态环境局

关于济源产城融合示范区河湖事务中心

河南省济源市大峪镇乱石水库

生态环境影响报告表的批复
济源产城融合示范区河湖事务中心：
你单位（统一社会信用代码：1241160005228843XA）报送的由济源蓝天科技有限责任公司柳伟峰主持编制的《济源产城融合示范区河湖事务中心河南省济源市大峪镇乱石水库生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：

一、项目位于济源市大峪镇乱石村清洛河下游，新建以抗旱、灌溉、供水为主的小（2）型水库，总库容74.2万m³，设计最大坝高39.5m，正常蓄水位312.00m，坝型为碾压混凝土重力坝。
二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。
三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，接受相关方的垂询。
四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工而对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施和生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：
1.废气。施工期严格落实扬尘防治措施，采取施工材料堆存点围挡、运输车辆加盖篷布、洒水降尘、湿法作业等措施，严格控制施工扬尘。运输车辆及非道路移动机械应严控进场要求、加强维修保养，确保满足相关机械污染物排放限值要求。项目混凝土拌和系统外排污染物须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）；其余外排污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。

2.废水。施工期车辆冲洗废水、混凝土拌和系统冲洗废水、基坑排水、混凝土养护废水等经处理后回用，禁止外排；施工人员生活污水妥善收集处理后资源化利用，不得排入清洛河。

3.噪声。严格落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪施工设备并加强设备维护保养，合理安排施工车辆的运输路线和时间，施工场界噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，运输道路沿线乱石村声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。
4.固废。施工期弃渣优先用于围堰护坡填筑，或按《报告表》确定的利用方案进行处置，不得随意堆放或弃入河道；建筑垃圾及时清运，用于施工道路垫层填筑或送市政指定消纳场所处置；施工人员生活垃圾分类收集后交环卫部门清运。运行期职工生活垃圾由环卫部门统一处理。

（四）严格落实生态保护措施。施工期优化场地布置，严格控制施工占地和临时占地范围，最大限度减少对作业区周边土壤和植被的破坏；加强水土保持，施工结束后及时对施工迹地、临时占地区进行植被恢复；落实水生生物保护措施，减缓工程对清洛河下游水生生物的影响，做好野生动植物保护宣传，禁止捕猎或破坏周边植被。

（五）严格落实生态流量下泄要求。建设生态流量在线监测设施，按《报告表》确定的生态流量指标下泄，保证下游清洛河河道不断流。
五、按《报告表》制定的环境监测计划，定期对库区及坝址下游地表水水质、水生生态进行监测。按规定程序实施竣工环境保护验收。
六、项目如自批准之日起超过五年方开工建设，其生态环境影响报告表应报我局重新审核。如发生重大变动，应当依法重新报批生态环境影响评价文件。
七、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。
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