




济环审〔2026〕13号

济源市生态环境局
关于河南锌耀纳米科技有限公司
新型显示与光电器件关键材料制造项目
生态环境影响报告书的批复

河南锌耀纳米科技有限公司：
你单位（统一社会信用代码：91419001MAEKCG7Y2Q）报送的由河南真芯环保科技有限公司史君丽主持编制的《河南锌耀纳米科技有限公司新型显示与光电器件关键材料制造项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：
一、项目位于济源市五龙口化工产业园中的纳米新材料产业区，以次氧化锌、热浸镀锌底渣等含锌物料为原料，制备纳米氧化锌及一水硫酸锌产品。
二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，符合所在园区规划环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。
三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，接受相关方的垂询。
四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。
（二）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：
1.废气：项目应强化废气源头控制与全过程管理，提高废气收集效率，最大限度减少无组织排放。废气排放须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。
2.废水：按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水分类收集、处理、回用系统。设备清洗废水、地面清洗废水、循环冷却水系统排污水、喷淋塔废水等生产废水返回生产系统，不外排；生活污水经处理后进入五龙口化工园区工业污水处理厂进一步处理。厂区总排口水质须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单和五龙口化工园区工业污水处理厂收水水质要求。
3.噪声：严格落实噪声污染防治措施。项目厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4.固废：按照“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施,并做好日常管理台账记录。各类固体废物贮存、处置须满足《中华人民共和国生态环境法典》中工业固体废物污染防治相关要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求，避免对环境造成二次污染。
（三）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，严防土壤和地下水污染。
（四）加强环境风险管理，落实《报告书》提出的环境风险防范措施，制定并落实环境风险及事故应急预案，加强日常管理，严防环境污染事故发生。
五、落实《报告书》要求，按照重污染天气应急减排措施制定技术指南中相关行业的A级企业绩效分级指标，进行建设和管理。
六、按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立明显标志。严格落实《报告书》提出的环境监测计划，定期对各类污染物进行监测，依法公开相关信息，发现问题及时采取整改措施。
七、严格执行环保“三同时”制度，按要求申领排污许可证，按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投产。
八、严格按照《关于河南锌耀纳米科技有限公司新型显示与光电器件关键材料制造项目污染物总量控制指标的函》（济环总量函〔2026〕22号）、《关于河南锌耀纳米科技有限公司新型显示与光电器件关键材料制造项目重金属总量指标审批的函》，落实总量控制要求。
[bookmark: _GoBack]九、项目如自批准之日起超过五年方开工建设，其生态环境影响报告书应报我局重新审核。项目建设如发生重大变动，应当依法重新报批生态环境影响评价文件。
十、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。
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