济源示范区城市集中式生活饮用水水源
水质状况报告
[bookmark: _Toc25899]（2026年6月份）
[bookmark: _Toc368]
一、监测情况	
[bookmark: _Toc8950]2026年6月，济源示范区共监测1个在用地下集中式生活饮用水水源地和1个在用地表集中式生活饮用水水源地，分别为：小庄和河口水库。
二、监测项目
地下水水源：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中39项及每月取水量。
地表水水源：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（化学需氧量除外）、表2地表水水源地补充项目共28项和表3的优选特定项目33项（监测项目及推荐方法详见河南省环境保护厅豫环文〔2013〕43号中附表1），共61项及采样当月取水量。
    三、评价标准及方法
地下水水源：根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），采用单因子评价法进行评价。
地表水水源：根据《地表水质量标准》（GB3838-2002），采用单因子评价法进行评价。
[bookmark: _Toc6482][bookmark: _Toc14033]四、评价结果
1个在用地下集中式生活饮用水水源地和1个在用地表集中式生活饮用水水源地全部达标，达标率100%（详见附表）。


附表

[bookmark: _Toc11179][bookmark: _Toc849]2026年6月济源示范区城市集中式生活饮用水水源水质状况
	省份名称
	城市名称
	水源名称（监测点位）
	水源类型
	水质类别
	达标情况

	河南
	济源
	小庄水源地（青多）
	地下水
	Ⅲ
	达标

	河南
	济源
	河口水源地（河口水库）
	地表水
	I
	达标
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