济源示范区生态环境局

关于印发《济源示范区机动车维修行业涉危险废物管理专项整治行动方案》的通知

（征求意见稿）

各开发区应急局、各镇（街道）应急管理办公室（经济发展办公室和应急管理中心），局各科室、局属二级机构：

为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关要求，进一步提高机动车维修行业危险废物规范收集处理率，严厉打击涉危险废物违法行为，严格落实危险废物产生单位污染防治主体责任，有效防范环境风险。我局制定了《济源示范区机动车维修行业涉危险废物管理专项整治行动方案》，现印发给你们，请认真组织落实。

2024年5月3日

济源示范区机动车维修行业涉危险废物管理

专项整治行动方案

为加强示范区机动车维修行业危险废物全过程监管，落实危险废物污染环境防治责任，促进机动车维修行业危险废物产生、贮存、利用处置等环节守法自律，规范废矿物油等危险废物收集、处置工作，防止因危险废物随意处置造成环境污染，有效遏止违法行为，不断提升机动车维修行业规范化管理水平。结合示范区情况，制定本方案。

一、总体目标

进一步加强示范区机动车维修行业废矿物油（废机油）、废滤芯、废机油壶等危险废物规范化管理，有效防范环境污染风险，以“无废城市”建设为载体，全面掌握全市机动车维修企业底数，到2024年底前，基本实现全国固废信息系统注册全面覆盖，确保机动车维修行业危险废物规范贮存，规范处置。

二、工作任务

1.危险废物年度申报登记情况。重点排查机动车维修企业危险废物管理计划与日常转移情况，包括危险废物种类、产生量、贮存、委托处置等有关内容，对不按照规定制定危险废物管理计划或者弄虚作假的，依法进行查处。

2.危险废物污染防治责任信息。重点排查是否建立危险废物污染环境防治责任信息制度并张贴上墙，负责人明确、责任清晰；是否在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息公布栏，信息中表明危险废物产生环节、危害特性、去向及责任人

3.危险废物台账记录情况。机动车维修企业要在产生、贮存、利用、处置等环节建立危险废物管理台账记录。重点排查危险废物产生量、类别、贮存、去向情况；是否按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022）要求记录各个环节台账。

4.危险废物贮存场所建设情况。重点排查是否按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，规范设置符合危险废物贮存标准的贮存场所，表面是否采取防渗措施、裂缝等情形；是否按照危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置贮存分区；产生的危险废物是否实行分类收集后置于贮存设施内。

5.危险废物转移运行电子联单情况。重点排查产生的危险废物是否交由有资质的单位进行处置，是否签订有危险处置协议；是否严格执行危险废物转移报批和运行电子转移联单。重点对废矿物油等危险废物交给无危险废物经营资质的单位处置，混入生活垃圾非法倾倒，不按照经营许可证的经营范围从事收集、利用、处置废矿物油等违法行为，进行依法查处。

6.危险废物识别标志设置情况。危险废物容器和包装物，以及收集、贮存危险废物的设施、场所，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设置相应识别标志。重点排查危险废物贮存设施标志、分区标识、标签制作是否规范；二维码是否设置、扫描无显示；识别标志是否填写完整、有无脱落、破损和脏污；容器和包装物外表面是否保持清洁、张贴标签、破损等情况。

三、排查范围

全市机动车维修企业

四、时间安排

（一）动员部署阶段（2024年5月16日至24日）。各开发区、镇（街道）要制定工作方案，进一步细化工作任务，压实工作责任，全面动员部署，统筹推进工作落实。

（二）排查整治阶段（2024年5月27日-6月21日）。根据排查整治范围和工作任务开展排查，存在的问题逐一列出清单，对于可立行立改的，督促企业立行立改；对于短时间无法整改到位的，指导督促企业制定整改工作方案、按时推进落实,确保问题整治到位；对于涉嫌环境违法的，依法予以查处。

1.自查自纠。机动车维修企业结合自身实际开展自查自纠，落实主体责任。

2.排查整改。各开发区、镇（街道）对辖区内机动车维修企业进行现场检查，列出问题清单，指导督促落实整改，完成一项，销号一项。

3.市级抽查。排查整治期间，生态环境局将组织业务科室、执法支队人员对各开发区、镇（街道）整治工作推进、现场排查质量、整改完成情况进行重点核查。

（三）巩固提高阶段（2024年6月30日前）。各开发区、镇（街道）认真分析专项排查整治发现的突出问题，深层次查找原因，总结经验做法，完善危险废物环境管理制度，形成长效工作机制。

五、相关要求

一是充分认清形势，提高思想认识。各地要切实提高思想认识，把此次专项排查整治作为有效发现问题、推动危险废物污染防治工作提升的重要抓手，提高政治站位，采取有效措施，务求排查整治工作取得实效。

二是督促落实危险废物污染防治主体责任。严格督促机动车维修企业遵纪守法，依法履行危险废物污染防治主体责任，严格执行危险废物各项法律法规、标准规范以及危险废物管理计划、转移联单等管理制度。

三是严厉打击非法收集、处置废机油等环境违法行为。对发现非法收集、处置危险废物（废矿物油）事件，依法从严从重予以处罚，危险废物违规处置量达到3吨以上移交公安部门予以调查处理，彻底打击非法转移、处置危险废物（废矿物油）等违法行为。

四是加强宣传培训。加大对机动车维修企业人员环境守法行为的宣传和培训，通过印发宣传手册、专题培训、生态环境微信公众号等新媒体平台等方式进行环保法律法规的宣传，让企业了解污染防治重点，指导企业依法处置危险废物，共同筑牢污染防控底线。

五是及时报送信息。6月5日前，各开发区、镇（街道）要将问题台账上报生态环境局，以后每周更新问题整改情况。6月28日前，各开发区、镇（街道）报送排查整治工作总结。相关资料电子版和正式文扫描件发送至邮箱。

联系人：示范区生态环境局 郭冰洁

电 话：0391-6635228

邮 箱：jysgtk@126.com

附件：1.机动车维修环节常见危险废物产生信息

2.济源示范区机动车维修行业涉危险废物管理专项整治问题清单

附件1

机动车维修环节常见危险废物产生信息

废物名称	废物代码	产生工序	危险特性	物理形态
废矿物油	900-214-08	维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等	毒性、易燃性	液态
废油壶/桶	900-249-08	矿物油使用完后废弃的包装桶/壶	毒性、易燃性	固态
废漆渣	900-252-12	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	毒性、易燃性	固态
废铅蓄电池	900-052-31	拆除、更换下来的废铅蓄电池	毒性、腐蚀性	固态
废活性炭	900-039-49	VOCS治理工程中产生的废过滤吸附活性炭	毒性	固态
废机油滤清器	900-041-49	含有或沾染废机油等毒性危险废物的过滤吸附介质	毒性	固态
废油漆桶	900-041-49	油漆使用完后废弃的包装桶或喷漆罐	毒性	固态
废过滤棉	900-041-49	喷漆房废气治理过程中产生的废过滤吸附过滤棉	毒性	固态
废含油抹布/劳保用品	900-041-49	含有或沾染废矿物油等毒性危险废物的抹布、手套等劳保用品	毒性	固态
废汽车尾气净化催化剂（废三元催化器）	900-049-50	更换下来的汽车尾气净净化废催化剂	毒性	固态

附件2

济源示范区机动车维修行业涉危险废物管理专项整治问题清单

单位：吨

序号	乡（镇、街道）	企业名称	详细地址	涉危

险废物名称及

代码	2023年危险废物产生量	委外

处置量	处置

去向

（具体到公司）	目前

贮存量	是否存在长期贮存

情况	是否存在危险废物非法倾倒	存在违法问题（附违反法条）	贮存不规范

问题	整改

措施	整改

时限	是否完成整改