济环评审〔2026〕30号
济源市生态环境局

关于河南容诚电子有限公司年产44160万套新能源材料项目环境影响报告表的批复
河南容诚电子有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91419001MAEW5AY10W）报送的由济源蓝天科技有限责任公司柳伟峰主持编制的《河南容诚电子有限公司年产44160万套新能源材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：

企业位于济源经济技术开发区思礼片区中国白银城内，租用济源市万洋金属材料表面工程有限公司闲置1号厂房，建设新能源材料生产线。主要产品为EV棉、青稞纸、环氧板、电子线束。主要设备有CNC精雕机、立切机、模切机、裁线机、贴合机、端子机（锡焊）、注塑机等。
该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。
你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，接受相关方的垂询。
四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。
（二）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：
1.废气。严格落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，确保废气稳定达标排放；落实各项无组织管控措施，最大限度减少无组织排放。外排污染物须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其2024年修改单、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。
2.废水。严格落实水污染防治措施。生活污水经处理后排入市政污水管网，外排废水须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和济源市第二污水处理厂收水水质要求。
3.噪声。严格落实噪声污染防治措施。营运期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4.固废。严格落实《固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，依据《报告表》内容，加强各类固体废物的管理，规范其收集、贮存、转运过程，并建立完善的日常管理台账，严防二次污染。
五、严格落实《报告表》要求，按照重污染天气相关行业应急减排措施制定技术指南A级企业绩效分级指标、绩效引领性指标，进行建设和管理。
六、项目须按要求落实各类环保设施，规范设置排污口，并设立明显标志。严格落实排污许可管理制度，依法办理排污许可手续。按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投产。
七、按照报告制定的监测计划，定期对排放的各类污染物进行监测，发布相关信息，发现问题及时采取整改措施。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。如项目建设发生重大变动，应重新进行环境影响评价。
九、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

   2026年7月27日        

